Questions

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 192.168.164.177 /19 |
| Subnet Mask: | 255.255.224.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.31.255 |
| Network ID: | 192.168.160.0 |
| Broadcast ID: | 192.168.191.255 |
| Usable Host Range: | 192.168.160.1 -192.168.191.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 172.29.117.255 /12 |
| Subnet Mask: | 255.240.0.0 |
| Wildcard Mask: | 0.15.255.255 |
| Network ID: | 172.16.0.0 |
| Broadcast ID: | 172.31.255.255 |
| Usable Host Range: | 172.16.0.1 – 172.31.255.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 10.200.210.237 /9 |
| Subnet Mask: | 255.128.0.0 |
| Wildcard Mask: | 0.127.255.255 |
| Network ID: | 10.128.0.0 |
| Broadcast ID: | 10.255.255.255 |
| Usable Host Range: | 10.128.0.1 – 10.255.255.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 208.2.130.206 /30 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.252 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.3 |
| Network ID: | 208.2.130.204 |
| Broadcast ID: | 208.2.130.207 |
| Usable Host Range: | 208.2.130.205 – 208.2.130.206 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 192.168.125.192 /26 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.192 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.63 |
| Network ID: | 192.168.125.192 |
| Broadcast ID: | 192.168.125.255 |
| Usable Host Range: | 192.168.125.193 – 192.168.125.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 172.26.170.150 /21 |
| Subnet Mask: | 255.255.248.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.7.255 |
| Network ID: | 172.26.168.0 |
| Broadcast ID: | 172.26.175.255 |
| Usable Host Range: | 172.26.168.1 – 172.26.175.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 10.77.251.202 /11 |
| Subnet Mask: | 255.224.0.0 |
| Wildcard Mask: | 0.31.255.255 |
| Network ID: | 10.64.0.0 |
| Broadcast ID: | 10.95.255.255 |
| Usable Host Range: | 10.64.0.1 – 10.95.255.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 130.166.179.98 /27 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.224 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.31 |
| Network ID: | 130.166.179.96 |
| Broadcast ID: | 130.166.179.127 |
| Usable Host Range: | 130.166.179.97 – 130.166.179.126 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 192.168.221.186 /21 |
| Subnet Mask: | 255.255.248.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.7.255 |
| Network ID: | 192.168.216.0 |
| Broadcast ID: | 192.168.223.255 |
| Usable Host Range: | 192.168.216.1 – 192.168.223.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 172.21.13.162 /27 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.224 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.31 |
| Network ID: | 172.21.13.160 |
| Broadcast ID: | 172.21.13.191 |
| Usable Host Range: | 172.21.13.161 – 172.21.13.190 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 10.91.223.230 /18 |
| Subnet Mask: | 255.255.192.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.63.255 |
| Network ID: | 10.91.192.0 |
| Broadcast ID: | 10.91.255.255 |
| Usable Host Range: | 10.91.192.1 – 10.91.255.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 223.37.74.7 /29 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.248 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.7 |
| Network ID: | 223.37.74.0 |
| Broadcast ID: | 223.37.74.7 |
| Usable Host Range: | 223.37.74.1 – 223.37.74.6 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 192.168.200.141 /30 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.252 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.3 |
| Network ID: | 192.168.200.140 |
| Broadcast ID: | 192.168.200.143 |
| Usable Host Range: | 192.168.200.141 – 192.168.200.142 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 172.29.167.231 /22 |
| Subnet Mask: | 255.255.252.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.3.255 |
| Network ID: | 172.29.164.0 |
| Broadcast ID: | 172.29.167.255 |
| Usable Host Range: | 172.29.164.1 – 172.29.167.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 10.67.79.3 /15 |
| Subnet Mask: | 255.254.0.0 |
| Wildcard Mask: | 0.1.255.255 |
| Network ID: | 10.66.0.0 |
| Broadcast ID: | 10.67.255.255 |
| Usable Host Range: | 10.66.0.1-10.67.255.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 220.193.172.117 /20 |
| Subnet Mask: | 255.255.240.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.15.255 |
| Network ID: | 220.193.160.0 |
| Broadcast ID: | 220.193.175.255 |
| Usable Host Range: | 220.193.160.1-220.193.175.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 192.168.231.216 /17 |
| Subnet Mask: | 255.255.128.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.127.255 |
| Network ID: | 192.168.128.0 |
| Broadcast ID: | 192.168.255.255 |
| Usable Host Range: | 192.168.128.1-192.168.255.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 172.16.159.98 /20 |
| Subnet Mask: | 255.255.240.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.15.255 |
| Network ID: | 172.16.144.0 |
| Broadcast ID: | 172.16.159.255 |
| Usable Host Range: | 172.16.144.1-172.16.159.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 10.28.156.15 /12 |
| Subnet Mask: | 255.240.0.0 |
| Wildcard Mask: | 0.15.255.255 |
| Network ID: | 10.16.0.0 |
| Broadcast ID: | 10.31.255.255 |
| Usable Host Range: | 10.16.0.1-10.31.255.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 159.229.64.159 /26 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.192 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.63 |
| Network ID: | 159.229.64.128 |
| Broadcast ID: | 159.229.64.191 |
| Usable Host Range: | 159.229.64.129-159.229.64.190 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 192.168.182.185 /27 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.192 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.63 |
| Network ID: | 159.229.64.128 |
| Broadcast ID: | 159.229.64.191 |
| Usable Host Range: | 159.229.64.129-159.229.64.190 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 172.23.158.163 /23 |
| Subnet Mask: | 255.255.254.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.1.255 |
| Network ID: | 172.23.158.0 |
| Broadcast ID: | 172.23.159.255 |
| Usable Host Range: | 172.23.158.1-172.23.159.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 10.60.66.156 /19 |
| Subnet Mask: | 255.255.224.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.31.255 |
| Network ID: | 10.60.64.0 |
| Broadcast ID: | 10.60.95.255 |
| Usable Host Range: | 10.60.64.1-10.60.95.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 44.224.242.238 /7 |
| Subnet Mask: | 254.0.0.0 |
| Wildcard Mask: | 1.255.255.255 |
| Network ID: | 44.0.0.0 |
| Broadcast ID: | 45.255.255.255 |
| Usable Host Range: | 44.0.0.1-45.255.255.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 192.168.108.226 /23 |
| Subnet Mask: | 255.255.254.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.1.255 |
| Network ID: | 192.168.108.0 |
| Broadcast ID: | 192.168.109.255 |
| Usable Host Range: | 192.168.108.1-192.168.109.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 172.21.16.36 /19 |
| Subnet Mask: | 255.255.224.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.31.255 |
| Network ID: | 172.21.0.0 |
| Broadcast ID: | 172.21.31.255 |
| Usable Host Range: | 172.21.0.1-172.21.31.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 10.128.186.132 /23 |
| Subnet Mask: | 255.255.254.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.1.255 |
| Network ID: | 10.128.186.0 |
| Broadcast ID: | 10.128.187.255 |
| Usable Host Range: | 10.128.186.1-10.128.187.254 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 221.238.103.48 /28 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.240 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.15 |
| Network ID: | 221.238.103.48 |
| Broadcast ID: | 221.238.103.63 |
| Usable Host Range: | 221.238.103.49-221.238.103.62 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 192.168.149.160 /29 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.248 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.7 |
| Network ID: | 192.168.149.160 |
| Broadcast ID: | 192.168.149.167 |
| Usable Host Range: | 192.168.149.161-192.168.149.166 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IP Address: | 172.20.166.192 /17 |
| Subnet Mask: | 255.255.128.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.127.255 |
| Network ID: | 172.20.128.0 |
| Broadcast ID: | 172.20.255.255 |
| Usable Host Range: | 172.20.128.1-172.20.255.254 |
|  |  |